“生产运行”—“数据录入”为下拉式菜单—二级菜单：（*数据库fcyt\_ksh*）

|  |  |
| --- | --- |
| 油气藏 | 处理站日数据ZHRB\_CLZ |
| 处理站日数据盘库PC\_TREASTA\_STOCKTA\_DAILY |
| 交油计量表ZHRB\_JYJS |
| 分线计量数据录入TCYFXJLRSJ |
|  |
| 边远井 |  |

## 油气藏

1. 处理站日数据ZHRB\_CLZ：(表头显示：日期选项框、查询按钮、添加按钮)

默认展示界面以卡片方式缩略展示每条数据：（缩略信息展示单位），点击添加或点击每条数据进入报表编辑界面：（下方其它表同样展示要求，不再赘述）

|  |  |
| --- | --- |
| 日期RQ（日期选择器） | 处理站ZH（下拉框选择：distinct） |
| 集输处理能力（油区）JSCLNL1 | 油品YP（下拉框选择：稠油、稀油） |
| 产液量YL1 | 产油量YL2 |
| 交油量JYL | 污水含油量WSHYL |
| 收油SY | 拉油车数LYCS |
| 卸油车数XYCS | 拉运液量LYYL |
| 卸油液量XYYL | 外输油量RSYL |
| 掺柴量CCL | 净化罐存液JHGKC |
| 净化罐库存增减JHZJ（自动计算=今日净化罐存液JHGKC--昨日净化罐存液JHGKC） | 沉降罐存液CJGKC |
| 沉降罐库存增减CJZJ（自动计算=今日沉降罐存液CJGKC--昨日沉降罐存液CJGKC） | 集输处理能力（水区）JSCLNL2 |
| 外购来水总量WGLSL | 污水来水总量WSLSL |
| 清水来水总量QSLSL | 水源井来水总量SYJLSL |
| 井注水量JZSL | 锅炉回用量GLHYL |
| 净化水外排量CLSWPL | 污水处理量WSCLL |
| 处理水回用量CLSHYL | 低含盐水外排水量DHYSWPSL |
| 备注（油区）BZ | |
| 备注（水区）BZ2 | |
| 调储罐进口含油TCGJKHY | 调储罐出口含油TCGCKHY |
| 提交（保存）按钮 | |

1. 处理站日数据盘库PC\_TREASTA\_STOCKTA\_DAILY：

报表编辑界面：

|  |  |
| --- | --- |
| 日期PROD\_DATE（选择） | 处理站STATION（下拉） |
| 接收油量RECEIVE | 实际库存ACTUAL |
| 上报库存REPORTED | 压库存SURPLUS（自动计算=实际库存ACTUAL--上报库存REPORTED） |
| 备注REMARKS | |
| 提交（保存）按钮 | |

1. 交油计量表ZHRB\_JYJS：

报表编辑界面：

|  |  |
| --- | --- |
| 日期PROD\_DATE（选择） | 处理站ZH（下拉） |
| 罐号TANKER\_TRUCK\_NO | 毛油量CRUDE\_OIL |
| 含水WATER\_CUT | 水量WATER\_YIELD |
| 纯油量PURE\_OIL（自动计算=毛油量CRUDE\_OIL--水量WATER\_YIELD） | 备注REMARKS |
| 提交（保存）按钮 | |

1. 分线计量数据录入TCYFXJLRSJ：

报表编辑界面：

|  |  |
| --- | --- |
| 日期PROD\_DATE | 重32北线日液量（吨）HV\_32\_N\_WATER\_DAILY |
| 重32北线含水HV\_32\_N\_WATER\_CUT | 重32南线日液量HV\_32\_S\_WATER\_DAILY |
| 重32南线含水HV\_32\_S\_WATER\_CUT | 13-11日液量F13X11\_WATER\_DAILY |
| 13-11线含水F13X11\_WATER\_CUT | SAGD日液量SAGD\_WATER\_DAILY |
| SAGD线含水SAGD\_WATER\_CUT | 卸油台日液量DNG\_STA\_WATER\_DAILY |
| 卸油台含水DNG\_STA\_WATER\_CUT | 重18一线日液量HV\_18\_1ST\_WATER\_DAILY |
| 重18一线含水HV\_18\_1ST\_WATER\_CUT | 重18三线日液量HV\_18\_3RD\_WATER\_DAILY |
| 重18三线含水HV\_18\_3RD\_WATER\_CUT | 重18四线日液量HV\_18\_4TH\_WATER\_DAILY |
| 重18四线含水HV\_18\_4TH\_WATER\_CUT | 6000SAGD循环液量SAGD2\_WATER\_DAILY |
| 6000方SAGD循环含水SAGD2\_WATER\_CUT | 特一联去特二联液量HV\_T1\_T2\_WATER\_DAILY |
| 特一联去特二联液含水HV\_T1\_T2\_WATER\_CUT | 备注REMARKS |
| 提交（保存）按钮 | |